Формула полезной модели
1. Узел крепления и охлаждения съемного силового преобразователя электрогенераторной установки, содержащий неподвижное шасси, установленную с возможностью извлечения кассету электронного модуля, теплоотводящий блок и механический привод его прижима к кассете, отличающийся тем, что кассета снабжена силовым преобразователем электрогенераторной установки, теплораспределяющей плитой и входным и выходным разъемами подключения преобразователя, кассета установлена на направляющих, параллельных контактной плоскости теплораспределяющей плиты, а теплоотводящий блок установлен на направляющих, перпендикулярных указанной плоскости, с возможностью перемещения между положением прижима через теплопроводную прокладку и отведенным положением, преобразователь снабжен накопительным конденсатором, соединенным с разрядной резистивной цепью, на шасси установлены входной и выходной выключатели-разъединители, включенные соответственно между входом узла и входным разъемом кассеты и между выходным разъемом кассеты и выходом узла, а узел снабжен ригелем фиксации кассеты, прижимной траверсой теплоотводящего блока и общей сервисной планкой с замкнутыми кулачковыми дорожками, кинематически связанными с приводами обоих выключателей-разъединителей, траверсой и ригелем, причем дорожки имеют последовательно расположенные по направлению сервисного хода участки открытия обоих выключателей-разъединителей при сохранении прижима и фиксации кассеты, отвода теплоотводящего блока при удержании выключателей-разъединителей открытыми и сохранении фиксации кассеты и освобождения ригеля при удержании выключателей-разъединителей открытыми, разделенные участками выдержки, при этом планка снабжена подпружиненным стопором, блокирующим ее сервисное перемещение из промежуточного положения, соответствующего открытым выключателям-разъединителям и сохраненному прижиму теплоотводящего блока, к участку отвода теплоотводящего блока, стопор соединен с электромагнитным приводом вывода из блокирующего положения, управляемым блоком контроля остаточного напряжения, измерительные цепи которого соединены с накопительным конденсатором и снабжены контролем их исправности, причем блок контроля выполнен с возможностью разрешения питания электромагнитного привода при напряжении ниже установленного порога и исправных измерительных цепях, а теплоотводящий блок снабжен непосредственно связанным с ним механическим упором, препятствующим освобождению ригеля вне отведенного положения теплоотводящего блока.
2. Узел по п. 1, в котором прижимная траверса соединена с теплоотводящим блоком посредством пружинных элементов и стяжных пальцев с ограничителями обратного хода, обеспечивающими после разгрузки пружинных элементов принудительный отвод теплоотводящего блока, а между траверсой и теплоотводящим блоком установлен механический разрешитель включения выключателей-разъединителей, перемещаемый относительным ходом траверсы и блока при сжатии пружинных элементов.
3. Узел по п. 1, в котором блок контроля остаточного напряжения выполнен с двумя независимыми измерительными каналами, каждый из которых снабжен отдельными измерительными и возвратными проводниками для контроля непрерывности соединений с выводами накопительного конденсатора и разрешающим реле, причем нормально разомкнутые контакты разрешающих реле обоих каналов последовательно включены в цепь питания двух параллельно соединенных катушек электромагнитных приводов основного стопора и дополнительного подпружиненного стопора, установленного в пути освобождения ригеля, а разрядная резистивная цепь содержит две параллельные резистивные ветви.
4. Узел по п. 1, в котором шасси снабжено плунжером полного ввода кассеты, механически препятствующим обратному перемещению сервисной планки к участку прижима при неполном вводе кассеты, разъемы расположены соосно направлению ее извлечения, а защитное соединение кассеты выполнено с контактом, соединяющимся раньше и разъединяющимся позже силовых контактов разъемов.